Vysvětlení situace ohledně nezávadnosti recyklátu, která byla položena na příjezdovou cestu ke „kempu“

Dle předloženého laboratorního protokolu č. 103593 akreditované zkušební laboratoře Monitoring, s.r.o., Podbabská 30, 160 00 Praha 6 je celkové množství polyaromatických uhlovodíků max. 12 mg/kg suš., tzn. že vyhovuje kvalitativní třídě ZAS - T1 dle vyhlášky MŽP č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Materiál, z něhož byl odebrán vzorek k laboratornímu rozboru, lze dle tohoto legislativního předpisu deklarovat jako vedlejší produkt a lze jej tedy využít dle § 4 téže vyhlášky.